แบบ ป.ป.ช.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1.  ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกำ – หนับเภาตก หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว 
     
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 480,000.-  บาท
3.  ลักษณะงานโดยสังเขป  โดยก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง             200 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร แล้วถมไหล่ทางด้วยหินคลุกทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 1.00 เมตร  ระยะทาง 200 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของ อบต.สระแก้ว (แบบเลขที่ 001/2547) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน 1 ป้าย 
4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  27  กุมภาพันธ์  2560   เป็นเงิน  481,275.-  บาท
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง...........................................................................................................................
     5.1  แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
     5.2  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
     5.3  ................................................................................................................................................................
     5.4  ................................................................................................................................................................
6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
     6.1  นายไชยสิทธิ์  เทพทอง

ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานกรรมการ
     6.2  นายวิศนุเทพ  ทองดี

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ
     6.3  นายสฤษดิ์  มาลาศรี

ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ/เลขานุการ
     6.4  ................................................................................................................................................................
     6.5  ................................................................................................................................................................
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